***BITTE UNBEDINGT DEN INHALT, DIE WARNHINWEISE UND DEN INVERKEHRBRINGER VOLLSTÄNDIG IN DIE DRUCKDATEN INTEGRIEREN!***

***SPRACHE WÄHLBAR!***

**4078**

*Wachsgranulat mit Duft Bourbon Vanilla (ca. 80 g)*

Anleitung: Den mitgelieferten Docht mittig in einem hitzebeständigen Gefäß platzieren. Wachsgranulat in das Gefäß füllen. Den Docht über dem Wachs ca. 1,5 cm auf die passende Länge zuschneiden. Fertig ist Ihre Kerze!

**Warnhinweis:** Wachsgranulat nur in hitzebeständigen Gefäßen verwenden. Docht ist für Gefäße mit einem Durchmesser von 60 – 80 mm geeignet. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Kerze nicht unbeaufsichtigt brennen lassen!**



Hersteller: Firma Mustermann, Musterstraße 1, 11111 Musterdorf, [mm@mustermann.de](mailto:mm@mustermann.de)

*Aufgrund des neuen Produktsicherheitsgesetzes (Verordnung (EU) 2023/988), das am 13.12.2024 in Kraft getreten ist, müssen alle auf dem europäischen Binnenmarkt bereitgestellten Verbraucherprodukte eine Herstelleradresse aufweisen. Diese beinhaltet Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragene Handelsmarke, Postanschrift und E-Mail-Adresse. Ebenso müssen die Produkte mit einer kundenspezifischen Auftragsnummer zur Rückverfolgbarkeit versehen sein. Bitte beachten Sie hierzu Art. 13 EU ProdSV und integrieren die notwendigen Informationen direkt in die Druckdaten.*

***PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE CONTENT, THE WARNING AND THE DISTRIBUTOR IN FULL IN THE PRINT DATA!***

***LANGUAGE SELECTABLE!***

*Wax granules with fragrance Bourbon Vanilla (approx. 80 g)*

Instructions: Place the included wick in the middle of a heat-resistant container. Fill the wax granules into the container. Cut the wick above the wax approx. 1,5 cm to the appropriate length. Your candle is ready!

**Warning**: Use the wax granules only in heat-resistant containers. Wick is suitable for containers with a diameter of 60 – 80 mm. Keep out of reach of children.

**Never leave burning candles unattended!**



Manufacturer:  Mustermann, Musterstraße 1, 11111 Musterdorf, [mm@mustermann.de](mailto:mm@mustermann.de)

*Due to the new Product Safety Act (Regulation (EU) 2023/988), which came into force on 13.12.2024, all consumer products made available on the European internal market must have a manufacturer´s address. This includes name, registered trade name or registered trademark, postal address and e-mail address. Additionally, the products must be marked with a custom order number for traceability. Please refer to art. 13 general product safety regulation and integrate the necessary information directly into the print data.*

***VEUILLEZ ABSOLUMENT INTÉGRER LE CONTENU, L’AVERTISSEMENT ET LE DISTRIBUTEUR DANS LES DONNÉES D'IMPRESSION !***

***LANGUE AU CHOIX !***

*Granulés de cire avec parfum Vanille Bourbon (env.*

*80 g)*

Mode d’emploi: Placer la mèche fournie au centre d'un récipient résistant à la chaleur. Remplir le récipient de granulés de cire. Couper la mèche à la bonne longueur sur environ 1,5 cm au-dessus de la cire. Votre bougie est prête !

**Mise en garde :** Utiliser les granulés de cire uniquement dans des récipients résistants à la chaleur. La mèche est adaptée aux récipients d'un diamètre de 60 à 80 mm. Ne doit pas être laissée à la portée des enfants.

**Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance !**



Fabricant: Mustermann, Musterstraße 1, 11111 Musterdorf, [mm@mustermann.de](mailto:mm@mustermann.de)

*En vertu de la nouvelle loi sur la sécurité des produits (Règlement (UE) 2023/988), qui est entrée en vigueur le 13.12.2024, tous les produits de consommation mis à disposition sur le marché intérieur européen doivent avoir une adresse du fabricant. Celle-ci comprend le nom, le nom commercial enregistré ou la marque commerciale enregistrée, l'adresse postale et l'adresse e-mail. De plus, les produits doivent être munis d'un numéro de commande spécifique au client pour la traçabilité. Veuillez noter à ce propos l'article 13 du règlement européen sur la sécurité générale des produits et intégrer les informations nécessaires directement aux données d’impression.*